VERSIONE 3.10
In questa versione è stato modificato il software per un bug che riguarda il disinserimento dei settori da radiocomando con il comando disins -/2/-/-. Qualsiasi disinserimento di settore comporta il blocco delle tastiere remote filari. Quindi il problema riguarda AP64 e AP128 e System 016